|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 压膜机 | | | |
| **采购数量** | 1台 | | **设备预算** | 2.8万元 |
| **主要技**  **术参数** | | 1. 正压压膜。 2. 加热温度≥200℃。 3. 可使用直径120-130mm的圆形膜片。 4. 功率：≤1000W。 5. 净重：≤10Kg。 | | |
| **说明** | | 1. 保修时间：（常规保修 2 年，可视需延长） 2. 到货时间：签订合同后1个月内 3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 / 月内。 4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 3 月内 5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。 6. 设备使用期限 5 年。 7. 其他： | | |