|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 超声洗牙机 | | | |
| **设备数量** | 1台 | | **设备预算** | 2万元 |
| **主要技**  **术参数** | | 工作环境：  电源电压：220V±10% 50Hz  主要功能技术参数及配置要求  1、最大功耗≧25VA  2、振动频率≧28KHZ  3、水压≧3bar(15-72.5psi)  4、工作频率≧28KHZ，能自动调节  5、自带冲洗系统，冲洗罐容量≧300ml  6、冲洗流速≧7-40ml/分钟  7、内置静音蠕动泵  8、颜色标记控制系统，能准确调整所需功率  9、手柄震动幅度≧20-210微米  配置要求：  1、多功能脚踏开关1套  2、2米手柄线及（或）工作手柄2套  3、移动推车1台  4、根据临床需求配备工作尖及器械盒 | | |
| **说明** | | 1. 保修时间：（常规保修 3 年，可视需延长） 2. 到货时间：签订合同后1个月 3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 / 月内。 4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 6 月内 5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。 6. 设备使用期限 ≥8 年。 7. 其他： | | |