|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 电动手术床 | | | |
| **设备数量** | 1台 | | **设备预算** | 5万元 |
| **主要技**  **术参数** | | 电源电压：220V±10% 50Hz  主要功能技术参数及配置要求  1、手术台长度≧2000mm，手术台台面宽度≧ 520mm  2、、电动电机驱动系统工作时噪声低、安全可靠性高。  3、满足台面电动上下升降、前后倾斜、左右倾斜、背板上下折。  3、电动手术床要求抗冲击强，易清洁，满足手术后床台消毒。  4、床身分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段。  7、手术床升降立柱≥3节，承重具有二倍的安全系数，  8、设有急刹开关，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，确保手术中床台稳固、安全。  9、床垫采用记忆海绵床垫，材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。  10、手术床承重≧200KG；  **配置要求：**   1. 多功能脚踏控制器或手动控制器1套 2. 医生座椅2把、护士座椅2把   颈托、头托各1个 | | |
| **说明** | | 1. 保修时间：（常规保修 3 年，可视需延长） 2. 到货时间：签订合同后1个月 3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 / 月内。 4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 6 月内 5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。 6. 设备使用期限 10 年。 7. 其他： | | |