|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | 电动手术床 |
| **设备数量** | 1台 | **设备预算** | 5万元 |
| **主要技****术参数** | 电源电压：220V±10% 50Hz主要功能技术参数及配置要求1、手术台长度≧2000mm，手术台台面宽度≧ 520mm2、、电动电机驱动系统工作时噪声低、安全可靠性高。3、满足台面电动上下升降、前后倾斜、左右倾斜、背板上下折。3、电动手术床要求抗冲击强，易清洁，满足手术后床台消毒。4、床身分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段。7、手术床升降立柱≥3节，承重具有二倍的安全系数，8、设有急刹开关，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，确保手术中床台稳固、安全。9、床垫采用记忆海绵床垫，材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。10、手术床承重≧200KG；**配置要求：**1. 多功能脚踏控制器或手动控制器1套
2. 医生座椅2把、护士座椅2把

颈托、头托各1个 |
| **说明** | 1. 保修时间：（常规保修 3 年，可视需延长）
2. 到货时间：签订合同后1个月
3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 / 月内。
4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 6 月内
5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。
6. 设备使用期限 10 年。
7. 其他：
 |