**光固化机技术参数配置**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | 高档光固化机 |
| **技术** | 周期性光电平移技术 |
| **输出强度** | 1,100 mW/cm2, 最高1,330+ mW/cm2 |
| **波长峰值** | 450 – 470nm |
| **时间模式** | 三种模式，5s, 10s, 20s |
| **电池** | “自洁式”电池充电设计，不需要额外清洁电池接触点。一次充电可提供500个5秒固化操作或300个10秒钟固化操作，持续3-4天工作时间，永不关机。 |
| **外观** | 人体工程学设计。多种握持选择可以减少手臂压力 |
| **材料** | 高级树脂材料制成，保护并且延长部件的使用寿命。 |
| **技术特点** | 1、增加固化能力，缩短固化时间，真正实现对A3或者更浅颜色材料的5秒钟固化 |
| 2、温度控制系统确保低温和持续的高输出质量，避免了牙髓组织过热产生的风险。 |
| 3、睡眠模式功能 |
| 4、记忆模式功能 |
| 5、具有低电指示功能 |
| 6、光导棒直径可选范围从2毫米到13毫米 |
| **配置单** | 手柄  | 1个 |
| 8mm 光导棒  | 1个 |
| 电池  | 1块 |
| 电池充电器 | 1个 |
| 电源 | 1个 |
| 光挡板 | 1个 |