|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | 超声洗牙机 |
| **设备数量** | 1台 | **设备预算** | 2万元 |
| **主要技****术参数** | 工作环境：电源电压：220V±10% 50Hz主要功能技术参数及配置要求1、最大功耗≧25VA2、振动频率≧28KHZ3、水压≧3bar(15-72.5psi)4、工作频率≧28KHZ，能自动调节5、自带冲洗系统，冲洗罐容量≧300ml6、冲洗流速≧7-40ml/分钟7、内置静音蠕动泵8、颜色标记控制系统，能准确调整所需功率9、手柄震动幅度≧20-210微米配置要求：1、多功能脚踏开关1套2、2米手柄线及（或）工作手柄2套3、移动推车1台4、根据临床需求配备工作尖及器械盒 |
| **说明** | 1. 保修时间：（常规保修 3 年，可视需延长）
2. 到货时间：签订合同后1个月
3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 / 月内。
4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 6 月内
5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。
6. 设备使用期限 ≥8 年。
7. 其他：
 |